## VTEC/VTC-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-100 |

Klemmen A5 und B1 des ECM-Steckers weniger als 1 Minute lang mit einem Überbrückungskabel verbinden. HINWEIS: Die Überbrückungszeit darf nicht mehr als 1 Minute betragen. ECM-STECKER Kabelseite der Buchsenverbindungen Blieb der Motor stehen oder lief er unrund? JA - Fahrzeug 10 Minuten lang bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zwischen 30 - 60 km/h fahren. Wenn zwischenzeitlich DTC P0011 angezeigt wird, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und Prüfung wiederholen (siehe Seite 11-5), das ursprüngliche ECM auswechseln. NEIN - Weiter mit Schritt 15. VTC-Stellantrieb prüfen (siehe Seite 6-9). Ist der VTC-Stellantrieb in Ordnung? JA - Automatischen Riemenspanner ausbauen (siehe Seite 4-26) und VTC-Ölfilter auswechseln. Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und erneut prüfen (siehe Seite 11-5). Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, das ursprüngliche ECM auswechseln. NEIN - VTC-Stellantrieb auswechseln. |  | a a a