## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-151 |

Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Ein Voltmeter zwischen Klemme Nr. 3 (+) des Steckers U1o und Karosseriemasse anschließen. Die Zündung einschalten (II) und die Spannung messen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 29 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 26 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den Stecker F1o (A) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 3 des Stecker U1o und Klemme Nr. 2 des Steckers F1o prüfen. Er muß 0 - 1,0 Ohm betragen. STECKER F1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Offener Stromkreis im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum oder schlechter Kontakt am Stecker F1o; den Anschluß überprüfen. Wenn der Anschluß in Ordnung ist, den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln. Die Zündung ausschalten. Den Stecker U3o (A) von der SRS-Einheit abziehen.