## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-17 |

Den Klimaanlagenkompressor (A) und die untere Halterung des Generators (B) einbauen. Die Halterung des Klimaanlagenschlauches einbauen. |  | Den Generator lose installieren. Zur Einstellung des Generatorriemens siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-38). Die ECM/PCM-Stecker durch die Trennwand drücken, dann die Gummitülle (A) anbringen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: Die Kabelbaumklemmen (B) anbringen.

a a a