## Startsystem #### Test des Kupplungs-Verriegelungsschalters | 4-7 | ## Überprüfung des Einrückrelais

Den 2P-Stecker des Kupplungs-Verriegelungsschalters abziehen. Den Kupplungs-Verriegelungsschalter (A) entfernen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen entsprechend der Tabelle prüfen. Gegebenenfalls den Schalter auswechseln oder die Pedalhöhe einstellen (siehe Seite 12-4). |  | Die Haltespule auf Stromdurchgang zwischen der Klemme S (A) und dem Ankergehäuse (Masse) prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht Stromdurchgang, mit Schritt 2 fortfahren. Besteht kein Stromdurchgang, den Anker auswechseln. Die Haltespule auf Stromdurchgang zwischen der Klemme S (A) und der Klemme M (B) prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht Stromdurchgang, ist der Schalter in Ordnung. Besteht kein Stromdurchgang, den Anker auswechseln.