## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-19 |

Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters wieder anbringen. Den Wählzug (A) und den Schaltzug (B) mit den Plastikscheiben (C), den Dichtscheiben (D) und den neuen Splinten (E) (M/T) anbringen. |  | Den Kupplungsnehmerzylinder (A) einbauen und die Befestigungsschraube der Kupplungsleitungshalterung (B) (M/T) einsetzen. Den Batteriesockel einbauen. Den Ansaugluftschlauch (A) anbringen und das Massekabel (B) anschließen.

a a a