## Abmessungen der oberen Karosserie #### Montagepositionen von Motor/Getriebe | 4-5 | Fahrzeuginnenraum

Einheit: mm E Montagebohrung des vorderen Stoßdämpfers 11,5 H Montagebohrung der Getriebehalterung (AT/MT) 13 I Montagebohrung der Motorhalterung 13 J Montagebohrung der Getriebehalterung (Honda Multi Matic) 13 AT/MT: Honda Multi Matic: |  | Einheit: mm K, k Punkt der Halterung für die Vordersitz-Rückseite 9 L, l Montagebohrung des hinteren Stoßdämpfers 11