## Motorblock #### Überprüfung des Pleuellagers (Fortsetzung) | 7-8 |

Auswahl des Pleuellagers Jedes Pleuel fällt in einen von vier Toleranzbereichen (von 0 bis 0,024 mm in Schritten von 0,006 mm) je nach Größe der Fußbohrung. Der Bereich wird durch eine eingestanzte Nummer (1, 2, 3 oder 4) angegeben. Jede Kombination von 1, 2, 3 oder 4 kann in einem Motor vorkommen. Standardbohrungsgröße: Motor D14Z6: 43,0 mm Motor D16V1, D16V3: 48,0 mm Das Pleuel auf Risse und Wärmeschäden prüfen. Lage der Pleuelzapfencodes Zur Kennzeichnung der Größe des Pleuelfußes sind an der Seite jedes Pleuels Zahlen eingestanzt. Zur Auswahl der richtigen Lager diese Zahlen und die auf der Kurbelwelle eingestanzten Buchstaben (Codes für Zapfengröße) verwenden. Wenn die Codes aufgrund von angesammeltem Staub oder Schmutz unlesbar sind, dürfen sie nicht mit einer Drahtbürste oder einem Schaber abgekratzt werden. Nur mit Lösungsmittel oder Reinigungsmittel reinigen. Die Hälfte der Zahl ist auf dem Lagerdeckel eingestanzt und die andere Hälfte auf dem Pleuel. |  |

a a a