## Lack an Kunststoffteilen #### Auftragen des Grundlacks (Fortsetzung) | 6-16 |

Füllen/Abschleifen Feinspachtel auftragen, um Löcher oder tiefen Abrieb zu reparieren. Feinspachtel in 2~3 Schritten auf den beschädigten Bereich auftragen. Aluminiumband außen auf den Stoßfänger auftragen, und von der anderen Seite aus Feinspachtel auf den Stoßfänger auftragen. Nach Trocknen des Feinspachtels das Aluminiumband abziehen, von außen aus Feinspachtel auftragen und das Loch füllen.
Einen speziellen Polyester-Feinspachtel (Referenz) und einen Spachtel verwenden.
Aluminiumband Außen Abschleifen Die Fläche gleichmäßig abschleifen, insbesondere an den Stellen, wo PP-Kunststoff und Feinspachtel aufeinander treffen.
Einen flexiblen Klotz und 240er~400er~600er Schleifpapier verwenden.
Verschleifen der Übergänge Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, ein Staubbindetuch, Wachs und Silikonentferner verwenden.
|  | Aufsprühen des Füllers ZUR BEACHTUNG: Stoßfängergrundierung (siehe Seite 6-17) auf den Bereich aufsprühen, in dem Polypropylen freigelegt wurde, sowie rund um den Feinspachtel. Den Füller auf einen Bereich aufsprühen, der breiter ist als die Flächen, auf die Feinspachtel und Stoßfängergrundierung aufgetragen wurden. 2~3 Schichten aufsprühen, um eine Dicke von 20~30 Mikrometern zu erhalten.
Einen 2-Komponenten-Füller (grau) und eine Spritzpistole verwenden. Die Anweisungen des Materialherstellers befolgen.
Trocknen ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß der Stoßfänger während des Trockenvorgangs nicht durch die Wärmeleuchte verformt wird. Abschleifen Nach dem Trocknen die Zwischenschicht naß schleifen.
Das 600er Schleifpapier verwenden. ZUR BEACHTUNG: Min. das 600er Schleifpapier verwenden.
Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, ein Staubbindetuch, Wachs und Silikonentferner verwenden.
Auch die Flächen reinigen und entfetten, auf die das Abklebeband geklebt werden soll.