## Genaue Inspektion der beschädigten Teile (Sichtprüfung) #### Messung | 2-5 |

Soweit möglich, Beurteilungen und Schlußfolgerungen auf Messungen basierend vornehmen. Die Spureinstellung messen, um unsymmetrische Reifenabnutzung oder fehlerhafte Ausrichtung des Lenkrads auszuschließen. Wenn Abweichungen vorliegen, mit einem Meßlineal die Karosserieteile messen. Wenn die Karosserie Torsion aufweist, zum Messen eine Rahmenzentrierlehre verwenden. |  | Zum Messen von Karosserieabmessungen ein Universal-Meßlineal und ein Winkelwerkzeug verwenden. Karosserieabmessungen/Öffnungs-Reparaturschema: Rahmenreparaturschema: Diagonale Messung: