## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und Differential (Forts.) | 2-10 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kupplung | Spiel, Kupplungsendplatte - obere Scheibe | 1. und 2. |  | 0,65 -0,85 mm
3. und 4. |  | 0,4 -0,6 mm
1., Halten |  | 0,5 -0,8 mm
Kupplungsrückstellfeder, ungespannte Länge | 1., 2., 3. und 4. | 30,5 mm | 28,5 mm
1., Halten | 34,6 mm | 32,6 mm
Kupplungsscheibendicke |  | 1,94 mm | -
Kupplungsplattendicke | 1., 1. Halten | 1,6 mm | Bei Verfärbung
2., 3. und 4. | 2,0 mm | Bei Verfärbung
Dicke, Kupplungsendplatte - 1., 2., 3. und 4. | Markierung 1 | 2,1 mm | Bei Verfärbung
Markierung 2 | 2,2 mm | Bei Verfärbung
Markierung 3 | 2,3 mm | Bei Verfärbung
Markierung 4 | 2,4 mm | Bei Verfärbung
Markierung 5 | 2,5 mm | Bei Verfärbung
Markierung 6 | 2,6 mm | Bei Verfärbung
Markierung 7 | 2,7 mm | Bei Verfärbung
Markierung 8 | 2,8 mm | Bei Verfärbung
Markierung 9 | 2,9 mm | Bei Verfärbung
Dicke, Kupplungsendplatte, Haltekupplung 1. | Markierung 1 | 2,1 mm | Bei Verfärbung
Markierung 2 | 2,2 mm | Bei Verfärbung
Markierung 3 | 2,3 mm | Bei Verfärbung
Markierung 4 | 2,4 mm | Bei Verfärbung
Keine Markierung | 2,5 mm | Bei Verfärbung
Markierung 6 | 2,6 mm | Bei Verfärbung
Markierung 7 | 2,7 mm | Bei Verfärbung

a a a