## Automatikgetriebe #### Fehlersuche am Verriegelungssystem – Stromkreis des Wählhebelsperrensystems (Fortsetzung) | 14-104 |

Die Spannung zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 3 des Steckers des Wählhebelsperrenmagneten/D3-Schalters bei Betätigung des Bremspedals messen. STECKER DES WÄHLHEBELSPERRENMAGNETEN/D3-SCHALTERS WÄHLHEBELSPERRENMAGNET + (YEL/RED) WÄHLHEBELSPERRENMAGNET - (YEL/RED) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt bei Betätigung des Bremspedals Batteriespannung an? JA – Mit Schritt 28 fortfahren. NEIN – Auf offenen Stromkreis im Erdungskabel des Wählhebelsperrenmagneten zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers des Wählhebelsperrenmagneten/D3-Schalters und dem Multiplex-Steuergerät überprüfen. Ist das Kabel in Ordnung, auf offenen Stromkreis im Erdungskabel des Multiplex-Steuergeräts und auf mangelhafte Masse überprüfen. |  | Die Klemme Nr. 1 des Steckers des Wählhebelsperrenmagneten/D3-Schalters an die positive Batterieklemme anschließen und die Klemme Nr. 3 an die negative Batterieklemme. Überprüfen, ob der Wählhebelsperrenmagnet funktioniert. ZUR BEACHTUNG: Nicht die Klemme Nr. 3 an die positive Batterieklemme anschließen, da andernfalls die Diode im Wählhebelsperrenmagneten beschädigt wird. STECKER DES WÄHLHEBELSPERRENMAGNETEN/D3-SCHALTERS Klemmenseite der Stecker Funktioniert der Wählhebelsperrenmagnet einwandfrei? JA – Den Wählhebelsperrenmechanismus überprüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Multiplex-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN – Den Wählhebelsperrenmagneten auswechseln.