## Armaturentafel #### Einbau/Ausbau der Armaturentafel (Fortsetzung) | 20-224 |

Fahrerseite: Auf der Unterseite der Armaturentafel den Stecker des internen Kabelbaums (A), die Stecker des Fahrertürkabelbaums (B), den Stecker der Seitenblinkleuchte (C) (bei einigen Modellen ), das Antennenkabel (D) (Säulenantenne), den Stecker des Kupplungsschalters (E) (bei Modell mit M/T), den Stecker des Bremsschalters (F), die Stecker des Bodenkabelbaums (G) und die Stecker des Motorraumkabelbaums (H) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. Bei Modellen mit Klimaautomatik den Luftschlauch (J) abtrennen. |  | Mittlerer Bereich: Von der Fahrerseite her die Stecker des Bodenkabelbaums (A) und bei manueller Klimaanlage den Luftmisch-Steuerzug (B) abtrennen und abziehen. Von der Beifahrerseite her den Kombistecker des Zusatzkabelbaums (A) und die Stecker des A/C-Zusatzkabelbaums (B) und bei manueller Klimaanlage den Betriebsart-Steuerzug (C) abtrennen und abziehen.