## A/T-Fahrbereichsanzeige #### Auswechseln des Getriebe-Fahrbereichsschalters (Fortsetzung) | 14-352 |

Den Getriebe-Fahrbereichsschalter (A) vorsichtig in die Steuerwelle (B) einsetzen, dabei mit dem 2,0mm-Fühlerlehrenblatt (C) den Schalter in Position halten. Die Schrauben am Getriebe-Fahrbereichsschalter anziehen und dabei den Schalter weiterhin in Position halten. Beim Anziehen der Schrauben darf der Getriebe-Fahrbereichsschalter nicht bewegt werden. Die Fühlerlehre entfernen. |  | Den Stecker sicher anschließen, dann die Wellenkappe des Getriebe-Fahrbereichsschalters anbringen. Die Zündung einschalten (II). Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und überprüfen, ob der Getriebe-Fahrbereichsschalter mit der A/T-Fahrbereichsanzeige übereinstimmt. Die Räder frei drehen lassen, dann den Motor anlassen. Den Wählhebel durch alle Positionen schalten und folgendes überprüfen: Der Motor springt nur in Position oder , nicht in einer anderen Position an. Die Rückfahrscheinwerfer leuchten auf, wenn der Wählhebel in Position geschaltet wird.