## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Automatikgetriebe und Differential (Forts.) | 2-12 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Vorgelegewelle | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche | am linken Ende | 36,004 -36,017 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
am 3. Rad | 35,980 -35,996 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
am 4. Rad | 27,980 -27,993 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
an der Radhülse Rückwärtsgang | 31,975 -31,991 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
an der Radhülse 1. Gang | 31,975 -31,991 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I.D. der Räder | 1. Rad | 38,000 -38,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
3. Gang | 41,000 -41,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
4. Rad | 33,000-33,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Rückwärtsgangrad | 38,000 -38,016 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel der Räder | 1. Rad | 0,1 -0,5 mm | -
3. Rad | 0,05 -0,17 mm | -
4. Rad | 0,10 -0,18 mm | -
Rückwärtsgangrad | 0,10 -0,25 mm | -
Länge, 28 mm Distanzhülse | Nr. 1 | 39,00 mm | -
Nr. 2 | 39,10 mm | -
Nr. 3 | 39,20 mm | -
Nr. 4 | 39,30 mm | -
Nr. 5 | 39,05 mm | -
Nr. 6 | 39,15 mm | -
Nr. 7 | 39,25 mm | -
Nr. 8 | 38,90 mm | -
Nr. 9 | 38,95 mm | -
Länge, Hülse 3. Rad |  | 20,65 -20,70 mm | -
Länge, Hülse Rückwärtsgangrad |  | 14,5 -14,6 mm | -
Flanschdicke, Hülse Rückwärtsgangrad |  | 2,4 -2,6 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Länge, Hülse 1. Rad |  | 14,5 -14,6 mm | -
Flanschdicke, Hülse 1. Rad |  | 2,4-2,6 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Dicke, Keilzahnscheibe 3. Rad |  | 4,95 -5,00 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
O.D., Kupplungszulaufleitung 3. Gang | 15 mm vom Ende | 7,97 -7,98 mm | 7,95 mm
I.D., Buchse Kupplungszulaufleitung 3. Gang |  | 8,000 -8,022 mm | 8,03 mm
O.D., Schaltnabe Rückwärtsgang |  | 51,87 -51,90 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I.D., Kontaktfläche Freilaufkupplung 1. Gang |  | 83,339 -83,365 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Durchmesser Parkstellungsrad der Freilaufkupplungs-Kontaktfläche |  | 66,685 -66,698 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung

a a a