## Lüftersteuerung #### Fehlersuche Kühlerlüfter-Stromkreis | 10-14 |

Sicherung Nr. 4 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Sicherung Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die/sind die Sicherung(en) in Ordnung? JA - Weiter mit Schritt 2. NEIN - Sicherung(en) ersetzen und erneut prüfen. Kühlerlüfterrelais aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum ausbauen und prüfen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-80). Ist das Relais in Ordnung? JA - Weiter mit Schritt 3. NEIN - Kühlerlüfterrelais auswechseln. Spannung zwischen Klemme Nr. 2 der 4-poligen Kühlerllüfter-Relaisbuchse und Karosseriemasse messen. 4-POLIGE KÜHLERLÜFTER-RELAISBUCHSE Klemmenseite der Stecker Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 4. NEIN - Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum auswechseln. |  | Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 der 4-poligen Kühlerllüfter-Relaisbuchse mit einem Überbrückungskabel verbinden. 4-POLIGE KÜHLERLÜFTER-RELAISBUCHSE Klemmenseite der Stecker Läuft der Kühlerlüfter? JA - Weiter mit Schritt 5. NEIN - Weiter mit Schritt 6. Das Überbrückungskabel abklemmen und die Zündung einschalten (II). Spannung zwischen Klemme Nr. 3 der 4-poligen Kühlerllüfter-Relaisbuchse und Karosseriemasse messen. 4-POLIGE KÜHLERLÜFTER-RELAISBUCHSE Klemmenseite der Stecker Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 9. NEIN - Auf Unterbrechung im Kabel zwischen Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum prüfen. a a a