## Ladesystem #### Überprüfung und Einstellung des Generatorriemens | 4-38 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Riemenspannungsmesser, 07JGG-0010100 Riemenspannungsmesserverfahren Überprüfung Den Riemenspannungsmesser am Riemen anbringen und die Riemenspannung messen. Die Anweisungen des Herstellers des Spannungsmessers befolgen. Ist der Riemen verschlissen oder beschädigt, muß er ausgewechselt werden. Muß der Riemen nachgestellt werden, mit Schritt 2 fortfahren. Spannung:
Gebrauchter Riemen: | 340 - 490 N (35 - 50 kg)
Neuer Riemen: | 540 - 740 N (55 - 75 kg)
Auswechseln Befestigungsschraube (A), Sicherungsschraube (B) und Schraube der unteren Halterung (C) lösen. Befestigungsschraube mit 20 Nm festziehen. Einstellschraube (D) drehen, um die korrekte Riemenspannung zu erhalten, daraufhin Sicherungsschraube, Befestigungsschraube und Schraube der unteren Halterung wieder festziehen. Die Riemenspannung erneut prüfen. Nach Aufziehen eines neuen Riemens den Motor 5 Minuten lang laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen. Die Einstellung des Servolenkpumpenriemens prüfen (siehe Seite 17-12). |  | Durchhang-Meßverfahren Überprüfung Eine Kraft von 98 Nm (10 kg) ausüben und den Durchhang in der Mitte (A) zwischen Generator und Kurbelwellenriemenscheibe messen. Ist der Riemen verschlissen oder beschädigt, muß er ausgewechselt werden. Muß der Riemen nachgestellt werden, mit Schritt 2 fortfahren. Durchhang:
Gebrauchter Riemen: | 8,5 - 11,0 mm
Neuer Riemen: | 6,5 - 8,5 mm
Auswechseln Befestigungsschraube (B), Sicherungsschraube (C) und Schraube der unteren Halterung (D) lösen. Befestigungsschraube mit 20 Nm festziehen. Einstellschraube (E) drehen, um die korrekte Riemenspannung zu erhalten, daraufhin Sicherungsschraube, Befestigungsschraube und Schraube der unteren Halterung wieder festziehen. Die Riemenspannung erneut prüfen. Nach Aufziehen eines neuen Riemens den Motor 5 Minuten lang laufen lassen, dann den Riemen auf die Spannung für gebrauchte Riemen nachstellen. Die Einstellung des Servolenkpumpenriemens prüfen (siehe Seite 17-12).