## SRS #### Auswechseln der Kabelrolle | 23-173 |

Ausbau Sicherstellen, daß die Räder gerade nach vorne ausgerichtet sind. Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten lang warten. Den Fahrer-Airbag ausbauen (siehe Seite 23-165). Den Stecker (A) vom Set/Resume-Schalter der Cruise Control abziehen, dann die Lenkradschraube (B) herausdrehen. Die Vorderräder gerade nach vorne ausrichten, dann das Lenkrad mit einem Lenkradabzieher (siehe Seite 17-6) abziehen. Beim Ausbau des Lenkrads nicht auf das Lenkrad oder die Lenksäulenwelle schlagen. |  | Die untere Armaturentafelverkleidung (A) ausbauen. Die Schrauben (A) der Lenksäulenverkleidung herausdrehen, dann die Verkleidungen (B, C) der Lenksäule abnehmen.