## Relais #### Leistungsrelaistest | 22-80 |

Mit Hilfe dieser Tabelle den Relaistyp bestimmen, dann den entsprechenden Test durchführen. ZUR BEACHTUNG: Siehe Seite 22-126 zum Test für das Blinker-/Warnblinkanlagenrelais.
Relay | Test
Klimaanlagen- Kompressorkupplungsrelais | Normalerweise geöffnetes Relais A
A/T-Rückwärtsgangrelais
Kondensatorlüfterrelais
Nebelscheinwerferrelais
Scheinwerferrelais 1
Scheinwerferrelais 2
Hupenrelais
Schlüsselverriegelungsrelais (Modell KH)
PGM-FI-Hauptrelais 1
PGM-FI-Hauptrelais 2
Relais für elektrischen Fensterheber
Kühlerlüfterrelais
Sitzheizungshauptrelais
Alarmsirenenrelais
Wählhebelsperrenrelais (Modell KH)
Anlasserabschaltrelais (A/T)
Schlußleuchtenrelais
Gebläsemotorrelais | Normalerweise geöffnetes Relais B
Heckscheibenheizungsrelais
Anlasserabschaltrelais der Diebstahlwarnanlage (Modell KH) | Typ mit 5 Klemmen
Wählhebelsperrenrelais (5-Türer: Modell KH)
Schiebedachöffnungsrelais
Schiebedachöffnungsrelais
Normalerweise geöffnetes Relais A: Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn Klemme Nr. 3 und Nr. 4 an Stromversorgung bzw. Masse angeschlossen sind. Zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 darf kein Stromdurchgang bestehen, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. |  | Typ 1: Typ 2: PGM-FI-Hauptrelais 1 PGM-FI-Hauptrelais 2 Typ 1: Typ 2: