## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung der Hinterrad-Trommelbremse (Fortsetzung) | 19-36 |

5-Türer

| RADZYLINDER Auf Undichtigkeit prüfen. EINSTELLERSCHRAUBE Die Zähne auf Abnutzung und Beschädigung prüfen FESTSTELLBREMSHEBEL Links und rechts markiert. OBERE RÜCKHOLFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. WELLENSCHEIBE U-CLIP Auswechseln. UNTERE RÜCKHOLFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. HALTERFEDER Fest am Spannstift anbringen. SELBSTEINSTELLERFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. SELBSTEINSTELLERHEBEL BREMSBACKE Wenn die Bremsbacken wiederverwendet werden sollen, müssen sie markiert und an der gleichen Stelle wieder eingebaut werden. GABELKOPF A GABELKOPF B 10 mm-SCHRAUBE 64 Nm (6,5 kg-m) HINTERE ABDECKUNG Links und rechts markiert. SPANNSTIFT