## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite | 20-76 | Aus-/Einbau des Fachs auf der Fahrerseite

3. ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (A) abnehmen. Den Verriegelungsknopf (B) um 45° drehen. An der Hinterkante entlang vorsichtig herausziehen, um den Clip (D) zu lösen. Die Abdeckung wegziehen, um den Clip (D) freizulegen.
   Lage der Befestigungen
   C : Clip, 2
5. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Das Fach auf der Fahrerseite (A) ausbauen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite abnehmen. Das Fach öffnen (LHD) und die Schraube (B) herausdrehen. Hinter die Armaturentafel greifen und das Fach von Hand zurückdrücken, um die Clips (C) zu lösen. Die Haken (C) lösen. Falls vorhanden, den Stecker des Cruise-Control-Hauptschalters (E) oder den Stecker des Scheinwerferhöhenverstellschalters (F), den Stecker des Schiebedachschalters (G) und den Stecker des elektrisch verstellbaren Spiegels (H) abziehen. LHD:
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 1 | C : Clip, 2