## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### CVT-Getriebe und Differential (Forts.) | 2-18 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Welle, Primärkegelscheibe | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche | Schwungradseite | 24,007 -24,020 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Vorwärtsgangkupplungsseite | 24,007 -24,020 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I.D. | am Dichtring | 24,007 -24,020 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Welle, Sekundärkegelscheibe | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche | Anfahrkupplungsseite | 43,981 -43,991 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel | Anfahrkupplungsseite | 0 -0,13 mm | -
Keil, 25,5 mm Dicke (Anfahrkupplungsnabe) | A | 2,90 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
B | 3,00 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
C | 3,10 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
D | 3,20 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
O.D., Zulaufleitung Anfahrkupplung | Abdeckungsseite | 6,97 -6,98 mm | 6,95 mm
Schwungradgehäuseseite | 8,97 -8,98 mm | 8,95 mm
O.D., Zulaufleitung Welle Sekundärkegelscheibe |  | 11,47 -11,48 mm | 11,45 mm
I.D., Buchse Zulaufleitung Anfahrkupplung | Abdeckungsseite | 7,00 -7,015 mm | 7,030 mm
Schwungradgehäuseseite | 9,0 -9,015 mm | 9,03 mm
I.D., Buchse Zulaufleitung Welle Sekundärkegelscheibe |  | 11,50 -11,518 mm | 11,533 mm
I.D., Endplatte Anfahrkupplung |  | 88,90 -88,935 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Sekundärradwelle | Axialspiel |  | 0 -0,15 mm | -
Druckscheibe, 25 x 35 mm Dicke | A | 2,80 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
B | 2,90 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
C | 3,00 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
D | 3,10 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
E | 3,20 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
F | 3,30 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
G | 3,40 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
H | 3,50 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I | 3,60 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
J | 3,70 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
K | 3,80 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Nutbreite, Dichtring |  | 2,50 -2,65 mm | 2,655 mm
Parkstellungsrad und Klinke |  |  |  | Bei Verschleiß oder Beschädigung

a a a