## ABS-Bauteile #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-111 | ## Fehlersuche – ABS-Anzeigeschaltkreis

DTC 81: Diagnose der zentralen Rechnereinheit (CPU) und ROM/RAM-Diagnose Den DTC löschen (siehe Seite 19-90). Das Fahrzeug probefahren. Leuchtet die ABS-Anzeigeleuchte auf und wird DTC 81 angezeigt? JA - Das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. NEIN - Vorübergehende Störung, das Fahrzeug ist gegenwärtig in Ordnung. |  | Die ABS-Anzeigeleuchte leuchtet nicht auf Die Zündung einschalten (II) und die ABS-Anzeigeleuchte beobachten. Leuchtet die ABS-Anzeige auf? JA - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Die Zündung ausschalten, dann wieder einschalten (II). Leuchtet die Bremssystem-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Schaltkreis der Anzeigen-Stromquelle reparieren. Sicherung Nr. 10 (7,5 A) durchgebrannt Offener Stromkreis im Kabel zwischen Sicherung Nr. 10 (7,5 A) und Instrumentenbaugruppe Offener Stromkreis im Sicherungs-/Relaiskasten Die Zündung ausschalten. Den 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Die Zündung einschalten (II). Leuchtet die ABS-Anzeige auf? JA - Auf lose Klemmen im 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts prüfen. Falls erforderlich, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ABS-Modulator-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN - Mit Schritt 6 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Die Instrumentenbaugruppe ausbauen (siehe Seite 22-93). Die ABS-Anzeigen-Glühlampe in der Instrumentenbaugruppe überprüfen. Ist die Glühlampe in Ordnung? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN – Die ABS-Anzeigen-Glühlampe auswechseln.