## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-86 |

Einen bekanntermaßen funktionstüchtigen Klopfsensor einbauen und die Prüfung erneut durchführen. Wird DTC P0325 angezeigt? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM/PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen (siehe Seite 11-6). Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, das Original-ECM/PCM auswechseln. NEIN - Den ursprünglichen Klopfsensor auswechseln. |  |