## SRS #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 23-41 |

DTC | Erfaßtes Element | Hinweise
5-1 | Interne Störung der SRS-Einheit | (siehe Seite 23-85)
5-2
5-3 (NEC)
5-4
5-5 (NEC)
6-1 (NEC)
6-2 (NEC)
6-3 (NEC)
6-4
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6 | (siehe Seite 23-85)
9-1 | Interne Störung der SRS-Einheit. Wenn die Störung nur zeitweise auftritt, kann dies eine interne Störung der Einheit oder einen defekten Anzeigeleuchtenschaltkreis bedeuten. Siehe Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38).
9-2 | Interne Störung der SRS-Einheit. Wenn die Störung nur zeitweise auftritt, kann dies eine interne Störung der Stromversorgung (VB-Leitung) bedeuten. Siehe Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38).
9-6 | Frontsensor links defekt | (siehe Seite 23-88)
9-7 | Frontsensor rechts defekt | (siehe Seite 23-91)
10-1 | Gurtstraffer (und Airbag(s)) gezündet | (siehe Seite 23-85)

ZUR BEACHTUNG:

Vor der Fehlersuche bei DTC 5-1 bis 8-6, die Batterie-/Systemspannung kontrollieren. Wenn die Spannung zu niedrig ist, das Ladesystem vor der Fehlersuche am SRS-System reparieren.