## Zylinderkopf #### Kipphebelbaugruppe ausbauen | 6-28 |

Die Steuerkette ausbauen (siehe Seite 6-13). Die Kipphebel-Einstellschrauben (A) lösen. Die Schrauben der Nockenwellenhalter herausschrauben. Um Beschädigungen der Nockenwellen zu vermeiden, die Schrauben über Kreuz um jeweils zwei Umdrehungen lockern. REIHENFOLGE BEIM LÖSEN DER SCHRAUBEN DER NOCKENWELLENHALTER: |  | Steuerkettenführung B, Nockenwellenhalter und Nockenwellen ausbauen. Die Schrauben (A) in die Kipphebelwellenhalter einschrauben, dann die Kipphebelbaugruppe (B) ausbauen. a a a