## Wisch-/Waschanlage #### Waschanlagenmotor testen | 22-13 | Scheinwerfer-Waschdüse auswechseln

Vorderen linken Innenkotflügel ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 20-121). Die 2poligen Stecker von den Waschermotoren abziehen. Den Motor durch Anlegen von Batteriespannung an den Kontakt Nr. 1 und Masse an Kontakt Nr. 2 überprüfen. Der Motor sollte laufen. Wenn der Motor nicht oder unruhig läuft, ist er auszuwechseln. Wenn der Motor ruhig arbeitet, jedoch kaum oder keine Waschflüssigkeit gepumpt wird, auf einen abgehängten oder blockierten Wascherschlauch oder einen verstopften Pumpenauslass im Motor prüfen. |  | Vorderen Stoßfänger ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 20-104). Den Schlauch (A) von der Waschdüse (B) abbauen. Sockel (A) der Waschdüse abziehen und von der Waschdüse (B) nehmen. Die zwei Schrauben herausdrehen und die Waschdüse entfernen. In umgekehrter Ausbaureihenfolge einbauen.

a a a