## Zylinderkopf #### Einbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-27 |

Den Klimaanlagen-Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) montieren. Den Generator lose installieren. Die Kompressorriemenspannung einstellen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-38), bzw. die Generator-Kompressorriemenspannung einstellen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-37). Den Servolenkpumpenriemen und die Pumpe lose einbauen. Den Servolenkpumpenriemen einstellen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 17-23). Die Verbindungsleitung (A) mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. |  | Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C), den Heizungsschlauch (D) und den Wasser-Bypass-Schlauch (E) montieren. Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters wieder anbringen.