## Schmierung #### Wechsel des Motoröls | 8-3 |

ZUR BEACHTUNG: Unter normalen Einsatzbedingungen muß der Ölfilter bei jedem zweiten Ölwechsel ausgewechselt werden. Bei harten Einsatzbedingungen muß der Ölfilter bei jedem Ölwechsel ausgewechselt werden. Ölwechselintervall Alle 16.000 km oder 12 Monate (Normale Einsatzbedingungen) Alle 8.000 km oder 6 Monate (Harte Einsatzbedingungen) Den Motor warmlaufen lassen. Die Ablaßschraube (A) herausdrehen und das Motoröl ablassen. Außer Motor D17A8: Motor D17A8: Dann die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe (B) versehen und wieder einsetzen. |  | Mit dem empfohlenen Motoröl auffüllen (siehe Seite 3-2). Füllmenge Außer Motor D17A8: 3,3 l bei Ölwechsel. 3,5 l bei Ölwechsel einschließlich Filter. 4,2 l nach der Motorüberholung. Motor D17A8: 3,0 l bei Ölwechsel. 3,2 l bei Ölwechsel einschließlich Filter. 4,2 l nach der Motorüberholung. Den Motor länger als 3 Minuten laufenlassen, dann auf Ölundichtigkeit prüfen.