## Türen #### Einstellen der Vorder- und Hintertürposition (Fortsetzung) | 20-30 |

Die Kanten von Tür und Karosserie müssen außerdem parallel zueinander verlaufen. Falls erforderlich, die Türpolster (A) einstellen, um die Rückseite der Türen mit der Karosserie bündig zu machen. Lack auf die Scharnierbefestigungsschrauben und um die Scharniere herum auftragen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25). |  |