## Stoßfänger #### Aus-/Einbau des Heckstoßfängers | 20-105 |

ZUR BEACHTUNG:

- Zum Aus- und Einbau des Heckstoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
- Heckstoßfänger und Karosserie nicht verkratzen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

Den Heckstoßfänger wie dargestellt ausbauen. LHD mit Nebelschlußleuchte wird dargestellt, ähnliches gilt für RHD mit Nebelschlußleuchte.

Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls sicherstellen, der Stecker der Nebelschlußleuchte richtig angeschlossen ist.
- Sicherstellen, daß der Heckstoßfänger auf beiden Seiten in die Haken der seitlichen Distanzstücke, der seitlichen Halterung und der oberen Halterungen einhakt.
- Sicherstellen, daß die seitlichen Distanzstücke des Heckstoßfängers in die Clips an der Karosserie einhaken.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.

  Lage der Befestigungen
  A: Schraube, 2 | B : Schraube, 2 | C : Schraube, 2 oder 6 | D: Clip, 2
  | STOSSFÄNGER (bei einigen Modellen) TRÄGER DES HECKSTOSSFÄNGERS (bei einigen Modellen) OBERE HALTERUNG HAKEN SEITLICHE HALTERUNG HAKEN CLIPS HAKEN (Sechs Stellen) SEITLICHES DISTANZSTÜCK SEITLICHES DISTANZSTÜCK Nur ohne hinteren Spritzschutz (beide Seiten) RECHTER HINTERER SPRITZSCHUTZ (bei einigen Modellen) HECKSTOSSFÄNGER Gegebenenfalls den Stecker der Nebelschlußleuchte abziehen. ABDECKKAPPE NEBELSCHLUSSLEUCHTEN- STECKER (bei einigen Modellen) LINKER HINTERER SPRITZSCHUTZ (bei einigen Modellen) ABDECKKAPPE