## Servolenkung #### Ausbau des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-37 |

Den Motorkabelbaum (A) aus der Kabelbaumhalterung (B) nehmen. Den Zahnstangenschutz (C) durch Abziehen der drei Clips entfernen. Die Lenkgetriebe-Befestigungsmutter und die Unterlegscheibe an der rechten Getriebe-Befestigungshalterung entfernen. |  | Die Lenkgetriebe-Befestigungsschrauben und die Unterlegscheiben an der linken Getriebe-Befestigungshalterung entfernen. Am Lenkgetriebe ziehen, um es von der Befestigungs-Stiftschraube (A) an der rechten Getriebe-Befestigungshalterung (B) zu lösen. Die drei Befestigungsschrauben und die Halterung entfernen.