## Automatikgetriebe #### Einbau des Wählhebels | 14-80 |

Die Öffnung der Konsole mit Band o.ä. abdecken, um Schäden an der Konsole zu verhindern. Die Wählhebelbaugruppe (A) in die Konsole einsetzen und mit den Schrauben (B) befestigen. Die Halterung (C) anbringen. Den Stecker (6P) des Schalters D3/des Wählhebelsperrmagneten (D) anschließen und an der Steckerhalterung anbringen. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Positionsanzeige aufleuchtet. |  | Gegebenenfalls den Schaltzug nach unten drücken, bis er anschlägt, und dann loslassen. Den Schaltzug um einen Schritt zurückziehen, so daß sich der Schaltzug in Position befindet. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0 mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung an der Wählhebelbaugruppe hindurch in den Wählhebelhalterungssockel einschieben. Der Wählhebel wird in Position gesichert.

a a a