## Kupplung #### Überholung des Nehmerzylinders | 12-10 |

ZUR BEACHTUNG:

- Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack eingreift. Kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen.
- Alle Teile in Bremsflüssigkeit reinigen und lufttrocknen. Alle Kanäle mit Druckluft ausblasen.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile frei von Staub und anderen Fremdkörpern sind.
- Teile durch neue ersetzen, wenn dies angegeben ist.
- Die Bremsflüssigkeit darf nicht durch Schmutz oder andere Fremdstoffe verunreinigt werden.
- Bremsflüssigkeiten verschiedener Hersteller nicht miteinander mischen, da diese möglicherweise nicht miteinander verträglich sind.
- Abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden. Nur saubere Bremsflüssigkeit DOT 3 verwenden.

  | (Bremsbaugruppen-Schmierfett) NEHMERZYLINDERFEDER So einbauen, daß das schmalere Ende zum Kolben weist. NEHMERZYLINDERGEHÄUSE Zylinderwand auf Riefen und Verschleiß prüfen O-RING Auswechseln. ENTLÜFTUNGSSCHRAUBENDECKEL ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE 8 Nm (0,8 kg-m) MANSCHETTE Prüfen, ob sie fest über dem Zylindergehäuse sitzt (Bremsbaugruppen-Schmierfett) Schmierfett UM264 (Teile-Nr. 41211-PY5-305) DRUCKSTANGE NEHMERZYLINDERKOLBEN Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. KOLBENMANSCHETTE Auswechseln.