## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Überprüfung der Hinterrad-Trommelbremse | 19-35 |

ACHTUNG Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Die Staubpartikel nicht einatmen. Die Bremsbaugruppe niemals mit einem Druckluftschlauch oder einer Bürste reinigen. Stets einen geeigneten Staubsauger verwenden.

ZUR BEACHTUNG:

- Verschmutzte Bremsbeläge oder -trommeln reduzieren die Bremswirkung.
- Die Vorderräder vor dem Anheben des Fahrzeughecks blockieren.

1. Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen.
2. Die Feststellbremse lösen und die Hinterrad-Bremstrommel abmontieren (siehe Seite 18-24).

4-Türer

| SPANNSTIFT RADZYLINDER Auf Undichtigkeit prüfen. GABELKOPF B U-CLIP Auswechseln. WELLENSCHEIBE FESTSTELLBREMSHEBEL Links und rechts markiert. OBERE RÜCKHOLFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. DREHZAPFENSTIFT HALTERFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. BREMSTROMMEL Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. UNTERE RÜCKHOLFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. SELBSTEINSTELLERFEDER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. SELBSTEINSTELLERHEBEL BREMSBACKE Wenn die Bremsbacken wiederverwendet werden sollen, müssen sie markiert und an der gleichen Stelle wieder eingebaut werden. EINSTELLERSCHRAUBE Die Zähne auf Abnutzung und Beschädigung prüfen GABELKOPF A