## Außenverkleidung #### Heckklappenspoiler austauschen | 20-42 |

HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Obere Heckklappenverkleidung ausbauen (siehe Seite 20-32). Hochgesetzte Bremsleuchte ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 20-120). Von der Innenseite der Heckklappe her die Bolzen (A) und Muttern (B) ausbauen. Lage der Befestigungen A : Bolzen, 2 B : Mutter, 2 |  | Von der Innenseite der Heckklappe her die Clips lösen, während der Heckklappenspoiler (A) weggezogen wird, und die Befestigungen (B) lösen, daraufhin den Spoiler abnehmen. Darauf achten, dass die Karosserie nicht verkratzt wird. Lage der Befestigungen : Clip, 2 Der Einbau des Spoilers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Eventuell beschädigte Clips austauschen. a a a