## Zylinderkopf #### Aus- und Einbau der Kurbelwellenriemenscheibe (Fortsetzung) | 6-17 |

Einbau Ölrückstände von den Riemenscheiben (A), der Steuerplatte (B), der Kurbelwelle (C), der Schraube (D) und der Dichtscheibe (E) entfernen. Wie unten dargestellt reinigen und schmieren. O: Reinigen X: Ölrückstände entfernen :Schmieren |  | Die Kurbelwellenriemenscheibe einbauen und die Riemenscheibe mit dem Haltergriff (A) und dem Halteraufsatz (B) halten. Mit Servolenkung: Mit elektronischer Servolenkung: Die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel mit 20 Nm (2,0 kg/m) und dem 19mm-Steckschlüssel (C) anziehen. Keinen Schlagschrauber benutzen. Die Riemenscheibenschraube um weitere 90° anziehen.