## Rahmen #### Rahmenreparaturschema (Fortsetzung) | 20-51 |

p | Paßbohrung Ø25 | x | Für Mitte der oberen Querlenkerhalterung Ø15
q | Für Nachlaufquerlenker Ø13 | y1, y2 | Paßbohrung Ø13
r | Paßbohrung Ø25 | z | Für oberen Querlenker Ø13
s | Paßbohrung Ø20 | a1 | Für Mitte des hinteren unteren Querlenkers
t | Mitte des Nachlaufquerlenkers | b1 | Paßbohrung Ø50
u | Mitte des hinteren Stoßdämpfers 73 x 68 (Schlitz) | c1 | Paßbohrung Ø20
v | Für oberen Querlenker Ø13 |  |
w | Für Nachlaufquerlenker Ø23 |  |