## Schiebedach #### Auswechseln des Rahmens und des Ablaufschlauchs | 20-200 |

Um ein vorderes Ablaßventil (A) aus der Karosserie auszubauen, das Trittblech links oder rechts ausbauen (siehe Seite 20-206). Ein Seil an das Ende des Ablaufschlauchs binden, dann den vorderen Ablaufschlauch (B) nach unten aus der A-Säule herausziehen. Um ein hinteres Ablaßventil (A) aus dem Kofferraum auszubauen, folgende Teile ausbauen: Dreiecksfenstersäulenverkleidung (siehe Seite 20-207) Seitliche Kofferraumverkleidung (siehe Seite 20-208) Die Clips (B) abnehmen und den hinteren Ablaufschlauch (C) vom Clip (D) lösen, dann den Ablaufschlauch abnehmen. |  | Der Einbau von Rahmen und Ablaufschlauch erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Vor dem Einbau des Rahmens die Ablaufschläuche und Ablaßventile mit Druckluft reinigen. Die Rahmendichtung prüfen. Die Oberfläche des Rahmens reinigen. Beim Einbau des Rahmens zunächst die hinteren Haken in die Karosserieöffnungen stecken. Darauf achten, daß die Stecker korrekt eingesteckt sind. Beim Anschließen des Ablaufschlauchs muß dieser min. 10 mm über die Rahmendüse geschoben werden. Den Schlauchclip (A) wie dargestellt am Ablaufschlauch (B) anbringen. Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Dazu einen Wasserschlauch ohne Düse verwenden. Kein Wasserhochdruckgerät benutzen.