## Rahmen #### Rahmenreparaturschema (Fortsetzung) | 20-137 |

M | Paßbohrungen Ø25 | u | Für Mitte der oberen Querlenkerhalterung Ø15
N | Für Nachlaufquerlenker Ø13 | v1, v2 | Paßbohrung Ø13
O | Paßbohrungen Ø25 | w | Für oberen Querlenker Ø13
P | Paßbohrungen Ø20 | x | Für Mitte des unteren Querlenkers
Q | Mitte des Nachlaufquerlenkers | y | Paßbohrung Ø50
R | Mitte des hinteren Stoßdämpfers 73 x 68 (Schlitz) | z | Paßbohrung Ø20
S | Für oberen Querlenker Ø13 |  |
T | Für Nachlaufquerlenker Ø13 |  |