## Getriebegehäuse/ Schwungscheibengehäuse #### Einbau von Anlaufkupplung und Schwungscheibengehäuse (Fortsetzung) | 14-382 |

18. Sicherstellen, daß der Außendurchmesser des Sicherungsrings (A) min. 26,3 mm beträgt. Das Spiel zwischen der 22x28mm-Druckscheibe (A) und dem Sicherungsring (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. ZUR BEACHTUNG: Die Messung an mindestens drei Stellen durchführen, den Mittelwert errechnen und als tatsächliches Spiel verwenden. SOLLWERT: 0,37 – 0,65 mm Liegt das Spiel außerhalb des Sollwerts, die 22x28mm-Druckscheibe entfernen und ihre Stärke messen. |  | Eine neue 22x28mm-Druckscheibe auswählen und einsetzen, dann die Messung erneut durchführen. DRUCKSCHEIBE; 22 x 28 mm
    Nr. | Teile-Nr. | Stärke
    C | 90573-P4V-000 | 1,15 mm
    D | 90574-P4V-000 | 1,40 mm
    E | 90575-P4V-000 | 1,65 mm
    F | 90576-P4V-000 | 1,90 mm
    G | 90577-P4V-000 | 2,15 mm
    H | 90578-P4V-000 | 2,40 mm
Nach dem Auswechseln der 22x28mm-Druckscheibe sicherstellen, daß das Spiel innerhalb der Toleranz liegt und der Außendurchmesser des Sicherungsrings korrekt ist. Den Pitotflansch (A) mit Hilfe der Flanschaussparung (B) wie dargestellt einbauen, so daß die Pitotleitungen (C) freiliegen.