## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-20 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
RADEINSTELLUNG | Sturz | Vorne | 0°
Hinten | -0°45'
Nachlauf | Vorne | 1°33'
Gesamtspur | Vorne | 0 mm
Hinten | Innerhalb von 2 mm
BREMSE | Typ der Betriebsbremse | Vorne | Servounterstützte, selbstnachstellende, innenbelüftete Scheibenbremse
Hinten | Servounterstützte, selbstnachstellende, unbelüftete Scheibenbremse oder Trommel
Typ der Feststellbremse |  | Mechanisch auf beide Hinterräder wirkend
Bremsklotzfläche | Vorne | 35 cm2 x 2
Hinten | 67 cm2 x 2
Bremsbackenfläche | Hinten | 24 cm2 x 2
REIFEN | Reifengröße vorne, hinten und Ersatzreifen für Modell KE | 1,4S, 1,4SE | 185/70R14 88H
1,4SE Executive, 1,6S, 1,6SE, 1,6SE Executive | 195/60R15 88H
Reifengröße vorne, hinten und Ersatzreifen für Modell KG, KR und KS | 1,4S, 1,4SE | 185/70R 14 88H
1,6S, 1,6LS, 1,6ES | 195/60R 15 88H
Reifengröße für Ersatzreifen für Modell KG, KR, KS |  | T125/70D15 95M
Reifengröße vorne, hinten und Ersatzreifen für Modell KY |  | 195/60R15 88H
KLIMAANLAGE | Kühlleistung |  | 3.870 kcal/h
Kompressor | Typ/Hersteller | Taumelscheibe/SANDEN
Anzahl der Zylinder | -
Füllmenge | 85,7 m/U
Max. Drehzahl | 12.000 min-1
Schmiermittelmenge | 130 ml
Schmiermitteltyp | SP-10 (Teile-Nr. 38897-P13-003, 38898-P13-003 oder 38899-P13-A01)
Kondensator | Typ | Wellrippentyp
Verdampfer | Typ | Wellrippentyp
Gebläse | Typ | Radialgebläse
Motortyp | 190 W/12 V
Dehzahlregelung | 9 verschiedene Drehzahlen möglich
Max. Leistung | 480 m3/h
Temperaturkupplung |  | Luftgemischregelung
Kompressorkupplung | Typ | Einscheiben-Trockenkupplung, Antrieb über Rippenkeilriemen
Stromaufnahme bei 20 °C | max. 42 W bei 12 V
Kältemittel | Typ | HFC 134a (R 134a)
Füllmenge | 500 -550 g

a a a