## Schmierung #### Auswechseln des Ölfilters | 8-6 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Ölfilterschlüssel, 07HAA-PJ70100 Ölfilterschlüssel, 07912-6110001 Auswechseln des Ölfilters (Ölfiltertyp A) Den Ölfilter mit dem Ölfilterschlüssel entfernen. Das Gewinde (A) und die Gummidichtung (B) am neuen Filter überprüfen. Den Sitz am Motorblock abwischen, dann die Gummidichtung des Filters dünn mit Öl bestreichen. Nur Filter mit eingebautem Bypass-System verwenden. Den Ölfilter von Hand einschrauben. Nach dem Aufziehen der Gummidichtung den Ölfilter mit dem Spezialwerkzeug in Uhrzeigerrichtung festziehen.
Festziehen: | 3/4-Drehung in Uhrzeigerrich-tung
Anzugsmoment: | 22 Nm (2,2 kg-m)
|  | Wenn 4 Ziffern oder Markierungen (1 bis 4 oder bis ) um die Außenseite des Filters herum aufgedruckt sind, muß der Filter mit dem folgenden Verfahren angezogen werden. Den Filter solange drehen, bis die Dichtung leicht auf dem Block aufsitzt und notieren, welche Ziffer oder Markierung an der Unterseite steht. Den Filter anziehen, indem er um 3 Ziffern oder Markierungen im Uhrzeigersinn von der notierten Ziffer aus weitergedreht wird. Wenn beispielsweise die Ziffer 2 an der Unterseite steht, wenn die Dichtung aufsitzt, den Filter so weit anziehen, bis die Ziffer 1 an der Unterseite steht. Nach dem Einbau den Motor bis zur vorgeschriebenen Höhe befüllen, ihn dann mehr als drei Minuten laufen lassen und anschließend den Motor auf Ölundichtigkeiten untersuchen.