## Türen #### Auswechseln des Hintertürprofil-Klebebands | 20-28 |

ZUR BEACHTUNG: Mit dem Auswechselverfahren für die Scheibe vertraut machen (siehe Seite 20-26).

Klebestelle (Referenz):

| Ausrichten SCHUTZKLEBESTREIFEN ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND

ZUR BEACHTUNG: In numerierter Reihenfolge andrücken.

| ÄUSSERES HINTERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND Außen