## Karosserie ####  |  |

Türen

Bauteile-Lageindex | 20-2
Aus-/Einbau der Türverkleidung | 20-4
Auswechseln des Außentürgriffs | 20-5
Auswechseln der Türschloßfalle | 20-7
Auswechseln von Türscheibe und Fensterheber | 20-9
Auswechseln der Türfensterrahmenverkleidung | 20-11
Auswechseln der äußeren Scheibendichtungsleiste | 20-11
Auswechseln der Türdichtungsleiste | 20-12
Auswechseln der oberen Türdichtung | 20-12
Auswechseln der Türseitenschwellerdichtung | 20-13
Auswechseln des Klebebands für das Türprofil | 20-14
Auswechseln des Klebebands für das Türprofil | 20-15

Spiegel

Auswechseln des elektrisch verstellbaren Außenspiegels | 20-16

Scheiben

Bauteile-Lageindex | 20-17
Auswechseln der Windschutzscheibe | 20-18
Auswechseln der Heckscheibe | 20-24
Auswechseln der Dreiecksfensterscheibe | 20-29

Innenverkleidung

Bauteile-Lageindex | 20-33
Aus-/Einbau der Verkleidung - Türbereich | 20-34
Aus- und Einbau der Verkleidung - Sitzseiten- und Hutablagebereich | 20-35
Aus- und Einbau der Verkleidung - Kofferraum | 20-36
Ausbau/Einbau des Dachhimmels | 20-37

Sitze

*Zerlegung und Zusammenbau des Vordersitzes-Beifahrerseite | 20-40
Auswechseln des Rücksitz-Schließzylinders | 20-41
Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs | 20-41

Stoßfänger

Aus-/Einbau des Heckstoßfängers | 20-43

Außenverkleidung

Auswechseln des Kühlergrills | 20-44
Auswechseln der Kennzeichenverkleidung | 20-44
Auswechseln des Emblems | 20-45

Öffner

* Auswechseln von Kofferraumdeckel-/Tankdeckel-Öffnerseilzug | 20-46

Rahmen

*Rahmenreparaturschema | 20-48

ZUR BEACHTUNG: Zu Punkten, die nicht in diesem Kapitel aufgeführt sind, siehe das Werkstatthandbuch '01 CIVIC, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD.

Modelländerungen im Überblick für den 2-Türer

Der 2-Türer wurde hinzugefügt.

ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRS) (Wenn eine Wartung der Karosserie erforderlich ist)

Dieses Modell verfügt über ein SRS, das einen Fahrer-Airbag, der sich in der Lenkradnabe befindet und einen Beifahrer-Airbag, der sich in der Armaturentafel über dem Handschuhfach befindet, Gurtstraffer in den vorderen Gurtaufrollern sowie Gurtschloßstraffer in den vorderen Gurtschlössern und Seiten-Airbags in den Vordersitzlehnen umfaßt. Informationen, die zur sicheren Wartung des SRS notwendig sind, sind im Werkstatthandbuch Civic '01, Teile-Nr. 6GES5A00, auf dieser CD enthalten. Mit einem Sternchen (*) markierte Teile im Inhaltsverzeichnis enthalten SRS-Bauteile oder befinden sich in der Nähe davon. Das Warten, Zerlegen oder Auswechseln dieser Teile erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen und Werkzeuge; solche Arbeiten dürfen daher nur von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.

Sämtliche Wartungsarbeiten am SRS müssen von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, um die volle Funktionstüchtigkeit des SRS zu gewährleisten, das im Falle eines Frontalzusammenstoßes das Leben von Insassen retten und schwere Verletzungen vermeiden helfen kann.

Bei unsachgemäßer Wartung einschließlich des falschen Aus- und Einbaus des SRS besteht Verletzungsgefahr durch eine unbeabsichtigte Auslösung der Airbags und/oder Seiten-Airbags.

Die SRS-Einheit keinen Stößen aussetzen. Andernfalls kann das System während eines Zusammenstoßes versagen, oder die Airbags werden bei Einschalten der Zündung (II) ausgelöst.

Alle SRS-Kabelbäume haben eine gelbe Isolierung. SRS-Komponenten befinden sich in der Lenksäule, der Frontkonsole, der Armaturentafel, der unteren Armaturentafelverkleidung und in der Armaturentafel über dem Handschuhfach, den Vordersitzen und am Boden. Keine elektrischen Prüfgeräte an diese Stromkreise anschließen.