## Außenverkleidung #### Auswechseln der A-Säulen-Eckverkleidung | 20-253 |

Die Vordertür öffnen. Einen Schlitzschraubendreher mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen an der Karosserie zu vermeiden. Den flachen Schraubendreher vorsichtig in der Nähe des oberen Clips (A) einführen, dann den Clip durch Herausstemmen der vorderen Ecksäulenverkleidung (B) entfernen. Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen. Die Verkleidung (B) vorsichtig herausziehen, um sie von den unteren Clips (C) zu lösen. Die unteren Clips von der Karosserie entfernen. |  | Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Den oberen Clip (A) und die unteren Clips (C) an der Verkleidung (B) anbringen. Die Verkleidung (B) hochhalten und den oberen Clip (A) und die unteren Clips (C) in die Öffnungen der Karosserie einsetzen; dann so lange auf die Verkleidung drücken, bis die Clips einrasten.