## Außenleuchten #### Auswechseln der Kennzeichenleuchten | 22-121 |

2. 4-Türer Die Kennzeichenabdeckung abnehmen (siehe Seite 20-118). Die Kennzeichenleuchtenbaugruppe herausziehen und den 2P-Stecker (A) von der Leuchte abziehen.
   Kennzeichenleuchte: | 5 W x 2
2. Lampenglas (A) und Gehäuse (C) trennen, dann die Glühlampe herausnehmen. Der Einbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | 5-Türer Die Heckklappe öffnen und die Wartungsklappe entfernen (siehe Seite 20-255). Den 2P-Stecker (A) von der Leuchte abziehen, dann das Gehäuse (B) herausnehmen.
   Kennzeichenleuchte: | 5 W x 2
Das Lampenglas (C) von der Heckklappe abnehmen. Der Einbau der Leuchte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.