## Schiebedach #### Auswechseln von Ablaufkanal-Gleitstück und Seilzugbaugruppe (Fortsetzung) | 20-202 |

Die Glasscheibenhalterung (A) nach unten schwenken, indem der Gelenkheber (B) zurückgeschoben wird, dann beide Glasscheibenhalterungen mit dem Gelenkheber zurückschieben. Die Seilzugbaugruppe (A) und beide Glasscheibenhalterungen (B) zurückschieben, dann aus dem Rahmen (C) nehmen. |  | Der Einbau von Gleitstück und Seilzug erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Beschädigte Teile auswechseln. Mehrzweckfett auf die Glasscheibenhalterung (A) und die Führungsschiene am Rahmen (B) in den durch Pfeile markierten Bereichen auftragen. Vor dem Einbau des Motors sicherstellen, daß beide Gelenkheber parallel ausgerichtet und ganz geschlossen sind. Vor dem Einbau des Motors Rahmen und Glasscheibe einbauen, dann den Öffnungszug prüfen (siehe Seite 20-204).