## Scheibenwischer/Waschanlage #### Test/Auswechseln des Wisch-/Waschanlagenschalters | 22-170 |

1. Die untere Armaturentafelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-76).
2. Die Lenksäulenverkleidungen abnehmen (siehe Seite 17-9).
3. Den 14P-Stecker (A) vom Wisch-/Waschanlagenschalter (B) abziehen.

LHD und Modell KE:

RHD außer Modell KE:

4. Die zwei Schrauben herausdrehen, dann den Wisch-/Waschanlagenschalter herausziehen.