## Türen #### Auswechseln von Türscheibe und Fensterheber (Fortsetzung) | 20-10 |

Stecker (A) und Kabelbaumclip (B) abtrennen und von der Tür abnehmen. Lage der Befestigungselemente C: Schraube, 3 D : Schraube, 4 Die Schrauben (C) herausdrehen und lösen (D), dann den Fensterheber (E) durch das Loch in der Tür herausnehmen. Die Abbildung zeigt elektrische Fensterheber; bei einem Modell mit manuellen Fensterhebern ist die Vorgehensweise ähnlich. Die beweglichen Teile des Fensterhebers (A) an den gezeigten Stellen schmieren. |  | Der Einbau von Scheibe und Fensterheber erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Die Scheibe anheben und absenken, um zu überprüfen, ob sie sich gleichmäßig ohne Klemmen bewegt. Sicherstellen, daß zwischen Scheibe und Scheibenfassungsprofil bei geschlossener Scheibe kein Spiel besteht. Gegebenenfalls die Position der Scheibe einstellen.