## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-43 |

Kupplungsdrucksteuerung (CPC)

Das PCM aktiviert das A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventil A, um den CPC-Druck zu steuern. Beim Schalten zwischen dem niedrigeren und dem höheren Gang sorgt der über das A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventil A regulierte CPC-Druck für ruckfreien Eingriff und Ausgriff der Kupplungen.

Das PCM gibt Signale von den verschiedenen Sensoren ein, führt die Datenverarbeitung durch und gibt einen Strom an das A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventil A aus.